**国密卡门禁机（KS-E31）**

产品适用：

公寓、小区玻璃门、闸机；围墙大门

功能特点：

1、支持刷二代证、居住证、加密CPU卡、SM7国密卡、IC加密卡同时使用

2、读二代证16位全码，避免出现重复卡号

3、物理识别克隆IC卡技术，提高整锁安全性，国家发明专利技术识别新型复制卡

4、超强抗干扰能力，适应城中村复杂的电磁环境

5、支持离线授权发卡功能，无须网络支持，可由管理中心离线发行、注销卡片

6、卡片有效期及时段控制、临时卡可设定使用次数

7、32位高速处理器，轻松应对海量卡片

8、心跳包门锁识别技术，可穿透多层内网，简单高效异地组网

9、消防报警输入端口

10、楼宇对讲开锁输入

技术参数：

工作电压：10VDC~15VDC          读卡频率：13.56M

     工作电流：≤150mA            电控开锁电压：6~18VDC/AC

     静态电流：≤80mA            处理器：ARM 32位

     工作温度：--20~60℃           存储器：16M

     相对湿度：10%~90%            外型尺寸：115\*60\*16mm

     开锁延时时间：1~99S可调        读卡距离：≤50mm（与卡片和环境有关）

     读卡类型：二代证、CPU、国密卡、IC卡 存储容量：10万张用户卡（可扩容）